МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
МБУК г.о. Самара «ДК пос. Зубчаниновка»
г. Самара, ул. Магистральная, д. 133,
Технические характеристики сценической площадки

	Планшет сцены
	5 м (глубина) х 8.3 м (ширина)

	Авансцена
	отсутствует

	Закулисное пространство
	отсутствует

	Цвет планшета 
	Дуб натуральный

	Наличие подъёмноопускных колосников
	отсутствуют 

	Авансцена подъёмноопускных колосников
	0 шт.

	Высота до колосников 
	нет

	Антрактно – раздвижнойзанавес
	Есть. Автоматическое закрытие.


	Одежда сцены 
	Салатово-зеленый цвет занавеса и арлекин (1 план кулис) , задник белый 
(1 задник, без механического подъема)

	Экран
	Мобильный проекторный экран
2.0 м (высота) х 1,8 м (ширина)

	Сход со сцены в зал
	2 шт. справа и слева по 7 ступенек

	Вход на сцену
	2 шт.

	Вход в зрительный зал
	2 шт. из фойе

	Запасные выходы из зала на улицу
	2 шт. и один запасной выход за сценой

	Гримерные комнаты
	2 шт.( небольшие справа и слева)
Справа: 2,04м х3,84 м
Слева: 2,07 м х 3,90 м
Гримерные соединены между собой пространством (коридором) 1.48 м х6,17 м

	Место для звукооператора и светооператора
	Предпоследние ряды зала




Световое оборудование
Par 56 прожектор -19 шт.  

Видео оборудование зала
Проектор epson h 312 b. 2008 г.
Экран 1,8 м. (ширина) 2 м. (высота)  2008 г.
Звуковое оборудование театрально-концертного зала:
	Das Audio Action-18A сабвуферактивный
	2 шт.	2013 г.

	DAS Audio Action 15A АктивнаяАС, 500 Вт
	2 шт.                        2013 г.

	DAS Audio Action M12A Монитор сценический активный
	3 шт.                        2013 г.

	Радиосистема Sennheiser ew100 G3
	1 шт.

	Микрофон Sennheiser
	3 шт.                        2013 г.

	Микшерныйпульт Allen Heath ZED 22fx
	1 шт.                        2011 г.

	Стойки для микрофонов
	6 шт.                        2013 г.



1. Das Audio Action-18A сабвуфер активный, 18", мощность RMS 750 Вт, цвет черный
2. DAS Audio Action 15A - Универсальная компактная акустическая система, активная версия DAS Audio Action 15.                
3.  Активный 2-полосный компактный сценический монитор, двухканальный усилитель класса D с пиковой мощностью 1000 Вт., 12" низкочастотный динамик от D.A.S.
4. Беспроводной микрофон SENNESAI EW100 G3 EW 100 G3 Модуляция: широкополосная FM. РЧ-диапазон: 780-822 МГц. Количество частот приёма/передачи: 1680 (20 пресетных банков + 1 пользовательсикий). Количество пресетных частот в банке: 12. Полоса пропускания: 42 МГц.. Компандерная система: HDX. Диапазон воспроизводимых частот: 25 - 18000 Гц. Отношение сигнал/шум: > 110 дБ
5. Микрофон Sennheiser: динамический, диаграмма направленности кардиоидная. Частотный диапазон	40 – 16000 Гц. Чувствительность в свободном поле без нагрузки 2,7 мВ/Па. Номинальный импеданс	350 Ом. Минимальный импеданс для согласования	1000 Ом

6. Микшерный пульт Allen Heath ZED 22fx  22-канальный профессиональный студийный микшер. 16 микрофонных входов на XLR с предусилителями DUOPRE. НЧ-фильтры для устранения нежелательного шума 3 aux-посыла с регулировками на каждом канале 12-сегментный двухканальный индикатор уровня выходного сигнала с отображением перегруза. Фантомное питание +48 Вольт. Трехполосные полупараметрические эквалайзеры MusiQ с оптимизированным Q-фактором. Процессор эффектов с разрядностью 24 бита. USB-аудиоинтерфейс 16 бит/48 кГц






